第一步：FRESET

第二步：CONFIG COM2 230400 8 n 1

GPGGA COM2 0.2

CONFIG HEADING FIXLENGTH

CONFIG UNDULATION AUTO

CONFIG

UNIHEADINGA COM2 0.200

AGRICA COM2 0.200

MODE rover UAV

GNGGA COM2 0.200

GNRMC COM2 0.200

VERSIONA

SAVECONFIG

连接：https://doc.cuav.net/gps/c-rtk-series/zh-hans/c-rtk2-hp/users-manual-px4.html